## Schaltgetriebe #### Zusammenbau des Getriebes (Fortsetzung) | 13-46 |

Die 8mm-Flanschschrauben handfest anziehen. Die 8mm-Flanschschrauben in mehreren Schritten über Kreuz anziehen. |  | Vorhandenen Schmutz und Öl von der Dichtfläche der Schalthebelabdeckung entfernen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08718-0001) auf die Dichtfläche auftragen. Flüssigdichtung Die 8x10mm-Paßstifte (A) und die Schalthebelbaugruppe (B) montieren.