## EPS-Komponenten #### Systembeschreibung | 17-70 |

EPS-Steuergerät-Ein- und Ausgänge an Stecker A (2P)

STECKER A (2P) DES EPS-STEUERGERÄTS

Kabelseite der Klemmenbuchsen

Klemmen- Nr. | Kabelfarbe | Klemmenkürzel (Klemmenbezeichnung) | Beschreibung | Messung
Klemmen | Bedingungen Zündung eingeschaltet (II) | Spannung
1 | WHT/BLU | + BAT (Positive Batterie) | Stromquelle für den Stellantriebmotor | 1-Masse | Jedesmal | Batteriespannung
2 | BLK | PG PG (Spannungsmasse) | Masse für den Stellantriebmotor | 2-Masse | - | -

EPS-Steuergerät-Ein- und Ausgänge an Stecker B (2P)

STECKER B (2P) DES EPS-STEUERGERÄTS

Kabelseite der Klemmenbuchsen

Klemmen- Nr. | Kabelfarbe | Klemmenkürzel (Klemmenbezeichnung) | Beschreibung | Messung
Klemmen | Bedingungen Zündung eingeschaltet (II) | Spannung
1 | RED | M1 (Motor 1) | Steuert den Stellantriebmotor an | 1-Masse | - | -
2 | GRN | M2 (Motor 2) | Steuert den Stellantriebmotor an | 2-Masse | - | -