## Türen #### Aus- /Einbau der Türverkleidung (Fortsetzung) | 20-5 | Auswechseln des Außentürgriffs

Die Spiegelfußabdeckung abnehmen (siehe Schritt 2 auf Seite 20-16). Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem handelsüblichen Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden. Lage der Befestigungselemente : Clip, 9 Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind und daß die Stange korrekt angeschlossen ist. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-4) Kunststoffabdeckung, falls erforderlich Den Halteclip (A) lösen und danach den Schließzylinder (B) herausnehmen. Die Zylinderstange (C) abtrennen. Mit Zylinderschalter: Die Schraube herausdrehen und Schließzylinder (A) und Zylinderschalter (B) trennen. Lage der Befestigungen : Schraube, 1