## Elektrische Fensterheber #### Test des Hauptschalters | 22-194 |

Den Fensterheberhauptschalter ausbauen (siehe Seite 22-200). Den 20P-Stecker vom Schalter abziehen. Den 20P-Stecker (B) vom Hauptschalter abziehen. Schalter auf der Fahrerseite: Der Fensterheberschalter auf der Fahrerseite ist mit dem Steuergerät verbunden, so daß der Schalter nicht separat getestet werden kann. Stattdessen die Eingangstests für den Fensterheberhauptschalter auf Seite 22-190 durchführen. Wenn die Tests in Ordnung sind, muß der Fensterheberschalter auf der Fahrerseite defekt sein. |  | Schalter, Beifahrerseite: Schalter, hinten links: Schalter, hinten rechts: [ ] : Typ RHD Wenn der Schalter defekt ist, muß er ausgewechselt werden.