## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock (4-türige und 5-türige (in Japan produzierte) Modelle) (Fortsetzung) | 2-9 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Kurbelwelle | Durchmesser Hauptlagerzapfen | Motoren D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 44,976 -45,000 mm | -
Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 54,976 -55,000 mm | -
Durchmesser Kurbelzapfen | Motor D14Z5 | 39,976 -40,000 mm | -
Motoren D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | 41,976 -42,000 mm | -
Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | 44,976 -45,000 mm | -
Pleuel-/Hauptzapfenkonizität |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Pleuel-/Hauptzapfenunrundheit |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Axialspiel |  | 0,10 -0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | 0,03 mm max. | 0,04 mm
Kurbelwellenlager | Hauptlagerspiel, Motoren D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y4, D15Y5, D15Y6 | LagerNr. 1 LagerNr. 5 | 0,018 -0,036 mm | 0,05 mm
LagerNr. 2 LagerNr. 3 LagerNr. 4 | 0,020 -0,038 mm | 0,05 mm
Hauptlagerspiel, Motoren D16W7, D16W8, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 | LagerNr. 1 LagerNr. 5 | 0,018 -0,036 mm | 0,05 mm
LagerNr. 2 LagerNr. 3 LagerNr. 4 | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm
Pleuellagerspiel |  |  | 0,024 -0,042 mm | 0,05 mm

a a a