## SRS #### Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen (Fortsetzung) | 23-29 |

Federbelasteter Schnappstecker Einige Stecker des SRS-Systems verfügen über eine Schnappverriegelung. Front-Airbagstecker: Abziehen Zum Lösen der Schnappverriegelung die Federmuffe (A) bis zum Anschlag (B) ziehen und dabei die andere Hälfte des Steckers festhalten. Dann die Steckerhälften auseinanderziehen. Stets an der Muffe und nicht an der Steckerhälfte selbst ziehen. Anschließen Zum Anschließen die Klinkenseite der Steckerhälfte festhalten und auf die Rückseite der anderen Steckerhälfte ind der dargestellten Richtung drücken. Beim Zusammendrücken der beiden Steckerhälften wird die Hülse (A) von der Klinke (C) zurückgedrückt. Die Hülse nicht berühren. Wenn die Steckerhälften richtig miteinander verbunden sind, wird die Sperrklinke freigegeben und die Federmuffe sichert den Stecker. |  | Seiten-Airbagstecker Abziehen Zum Lösen der Schnappverriegelung an der Federmuffe (A) und dem Gleitstück (B) ziehen und dabei die andere Hälfte des Steckers festhalten. Dann die Steckerhälften auseinanderziehen. Stets an der Muffe und nicht an der Steckerhälfte selbst ziehen. Anschließen Die beiden Steckerhälften festhalten und mit Kraft zusammendrücken, bis die Nase (C) des Hülsensteckers einrastet.