## Lüftersteuerelemente #### Fehlersuche an der Kühlerlüfterschaltung (Fortsetzung) | 10-17 |

Den 2P-Stecker des Lüftermotors abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 der 4P-Buchse des Kühlerlüfterrelais und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Kühlerlüftermotors prüfen. 4P-BUCHSE DES KÜHLERLÜFTERRELAIS Klemmenseite der Klemmenbuchsen Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES KÜHLERLÜFTERMOTORS Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 8 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum und der Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Kühlerlüftermotors reparieren. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Kühlerlüftermotors und Karosseriemasse prüfen. 2P-STECKER DES KÜHLERLÜFTERMOTORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Den Kühlerlüftermotor auswechseln. NEIN - Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen der Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Kühlerlüftermotors und Karosseriemasse prüfen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, auf schlechte Masse an G201 prüfen. |  | Das Kühlerlüfterrelais wieder einbauen. Den Überbrückungsdraht zwischen den Klemmen Nr. 1 und Nr. 2 des 2P-Steckers des Kühlerlüfterschalters abnehmen und überprüfen, ob er läuft. Läuft der Kühlerlüfter? JA - Den Kühlerlüfterschalter auswechseln. NEIN - Mit Schritt 11 fortfahren. Den Überbrückungsdraht abnehmen und die Spannung zwischen Klemme Nr. 2 des Kühlerlüfterschaltersteckers und der Karosseriemasse messen. 2P-STECKER DES KÜHLERLÜFTERSCHALTERS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen der Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Kühlerlüfterschalters und Karosseriemasse prüfen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, auf schlechte Masse an G101 prüfen. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klemme Nr. 2 des Kühlerlüfterschalters und dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum reparieren.