## Motorschmierung #### Ölpumpe überholen (Fortsetzung) | 8-11 |

Ölpumpe ausbauen Ölwanne abbauen (siehe Seite 7-12). Spanner des Ölpumpenriemens ausbauen. Ölpumpe ausbauen. |  | Ölpumpe überprüfen Pumpendeckel abbauen. Radialspiel zwischen Innen- (A) und Außenrotor (B) prüfen. Wenn das Radialspiel zwischen Innen- und Außenrotor über der Verschleißgrenze liegt, die Ölpumpe auswechseln. Radialspiel Innenrotor - Außenrotor Sollwert (Neu): 0,02 - 0,15 mm Verschleißgrenze: 0,20 mm Axialspiel zwischen Rotor (A) und Pumpengehäuse (B) prüfen. Wenn das Spiel zwischen Gehäuse und Rotor über der Verschleißgrenze liegt, die Ölpumpe auswechseln. Axialspiel zwischen Gehäuse und Rotor Sollwert (Neu): 0,02 - 0,07 mm Verschleißgrenze: 0,12 mm a a a