## Öffner #### Auswechseln des Motorhauben-Öffnerseilzugs | 20-11 |

LHD

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Karosserie und umliegende Teile nicht zerkratzen.

1. Diese Gegenstände entfernen:

- Frontstoßfänger (siehe Seite 20-8)
- Vorderer Innenkotflügel, links, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-259).
- Stehblech, links, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-206).

2. Den Motorhauben-Öffnerseilzug (A) von der Motorhauben-Schloßfalle (B) abziehen, siehe das Werkstatthandbuch zum '01 Civic, Teile-Nr. 62S5A00 auf dieser CD (siehe Seite 20-266) und die Schrauben (C) herausdrehen, dann den Motorhaubenentriegelungsgriff (D) von der Karosserie entfernen.

   Lage der Befestigungselemente

   C : Schraube, 2 E : Clip, 3

3. Mit einem Clipabzieher die Clips (E) lösen und die Gummitülle (F) von der Karosserie entfernen. Dann den Motorhauben-Öffnerseilzug aus dem Fahrzeug ausbauen. Den Seilzug dabei nicht verbiegen.
4. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.

a a a