## Türschweller-Außenblech #### Einbau | 3-4 |

Die neue Türschwellerblechverstärkung zuschneiden und in Position bringen und am festgeklemmten Bereich heftschweißen. Das Ersatzteil (Außenblech) zuschneiden und ansetzen. Das Ersatzteil festklemmen und die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Kapitel 4). Die Tür und den vorderen Kotflügel provisorisch montieren und auf Niveau- und Spielunterschiede prüfen. Sicherstellen, daß die Karosserielinien fließend sind. Das Ersatzteil abnehmen und die B-Säulen-Versteifung, die Türschwellerblechverstärkung und die untere A-Säulen-Versteifung (Fahrerseite) entfernen. Fahrerseite NEUE TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG ANSICHT (Z) NEUE TÜRSCHWELLERBLECHVERSTÄRKUNG |  | Beifahrerseite Beim Auwechseln der Türschwellerblechverstärkung die neue Türschwellerblechverstärkung so zuschneiden, daß sie die Karosserieseitenverstärkung um 20 mm überlappt, und dann kehlnahtschweißen. Kehlnahtschweißen Überlappen 20 mm Das Ersatzteil festklemmen und Spiel und Ausrichtung von Vordertür und vorderem Kotflügel erneut prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Reparaturbleche an den Schnittbereichen von A-Säule (Fahrerseite), B-Säule und Radlauf befestigen und lochnahtschweißen. Fahrerseite REPARATURBLECH Stumpfschweißen Stumpfschweißen REPARATURBLECH AUSSENBLECH Beifahrerseite: Kehlnahtschweißen Überlappen 30 mm AUSSENBLECH