## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-40 |

Das 6. Gangrad (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. Die 35 mm-Beilegscheibe und das alte Kugellager (A) mit dem Spezialwerkzeug und einer Presse (B) montieren. |  | Das Spiel zwischen dem alten Kugellager (A) und der 25 mm-Beilegscheibe (B) mit einer Fühllehre (C) messen. Sollwert: 0,04 - 0,10 mm a a a