## Schaltgetriebe #### Zerlegung der Hauptwelle | 13-26 |

Schrägkugellager (A) und Kegelring (B) mit einer handelsüblichen Trennvorrichtung (C) und einem handelsüblichen Lagerabzieher (D) ausbauen. Sicherstellen, daß die Trennvorrichtung unter den Kegelring greift. Das 5. Gangrad (A) auf Stahlblöcken abstützen und die Hauptwelle aus dem Synchronkörper 5. Gang (B) herauspressen. Bei Verwendung eines Abziehers mit Spannbacken können die Zahnradzähne beschädigt werden. PRESSE |  | Das 3. Gangrad (A) auf Stahlblöcken abstützen und die Hauptwelle aus dem Synchronkörper 3./4. Gang (B) herauspressen. Bei Verwendung eines Abziehers mit Spannbacken können die Zahnradzähne beschädigt werden. PRESSE