## Leerlaufsteuersystem #### Fehlersuche - A/C-Signalschaltkreis | 11-119 |

Die Zündung einschalten (II). Die Klemmen A24 und E18 des ECM/PCM-Steckers mit einem Überbrückungskabel kurzzeitig mehrere Male verbinden. ECM/PCM-STECKER A (31P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist ein Klickgeräusch von der A/C-Kompressorkupplung zu hören? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. Den Motor anlassen. Das Gebläse einschalten. Die Klimaanlage einschalten. Funktioniert die Klimaanlage? JA - Das Klimaanlagensignal ist in Ordnung. NEIN - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges ECM/PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen (siehe Seite 11-6). Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, das Original-ECM/PCM auswechseln. |  | Klemme Nr. 10 des 14P-Steckers des Sicherungs-/Relaiskastens im Motorraum mit einem Überbrückungskabel kurzzeitig mehrere Male an Karosseriemasse legen. 14P-STECKER DES SICHERUNGS-/RELAISKASTENS IM MOTORRAUM Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist ein Klickgeräusch von der A/C-Kompressorkupplung zu hören? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen ECM/PCM (E18) und A/C-Kupplungsrelais reparieren. NEIN - Die Klimaanlage auf andere Symptome prüfen.