## Motorblock #### Kolben, Kolbenbolzen und Pleuelstange auswechseln | 7-19 |

Zerlegen Kolben aus dem Zylinderblock ausbauen (siehe Seite 7-13). Motoröl auf die Kolbenbolzen-Sprengringe (A) auftragen und diese in den Ringnuten so weit drehen, dass die Endspalten mit den Aussparungen der Kolbenbolzenbohrungen (B) fluchten. HINWEIS: Dabei die Ringnuten nicht beschädigen. Beide Sprengringe (A) ausbauen. Hierbei an der Aussparung der Kolbenbolzenbohrung beginnen. Die Ringe vorsichtig entfernen, damit diese nicht herunterfallen oder verloren gehen. Augenschutz tragen. |  | Den Kolben und die Pleuelstange auf ca. 70`°`C erwärmen, dann den Kolbenbolzen ausbauen. a a a