## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Vordertür) (Fortsetzung) | 20-148 | Auswechseln der Vordertür-Schließfalle

Mit Außentürgriffschutz: Den Außentürgriff (A) herausziehen und abnehmen. Ohne Außentürgriffschutz: Den Außentürgriff (A) herausziehen, die Außentürgriffstange (B) abziehen und abnehmen. Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß der Kabelbaum des Zylinderschalters richtig verlegt ist (bei einigen Modellen). Sicherstellen, daß der Zylinderschalterstecker korrekt angeschlossen (bei einigen Modellen) und jede Stange korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet. Falls ein Außentürgriffschutz vorhanden ist, beim Einbau des Schließzylinders darauf achten, daß die Schrauben des Außentürgriffs gelöst bleiben, damit die Innenverkleidung nicht mit dem Schließzylinder in Berührung kommt, dann die Griffschrauben anziehen. Den Halteclip des Schließzylinders am Griff montieren. Danach den Schließzylinder einbauen. Sicherstellen, daß der Clip im Schlitz des Schließzylinders vollständig festsitzt. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-144) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-140) Verriegelungsstangenschutz, bei einigen Modellen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-146) Mittleres unteres Fassungsprofil (siehe Schritt 4 auf Seite 20-146) Zylinderstangenschutz, bei einigen Modellen (siehe Schritt 5 auf Seite 20-146) Die Stellantriebsstecker (A) und bei einigen Modellen die Kabelbaumclips (B) abtrennen und die Stellantriebsstecker abnehmen. Die Innentürgriffstange (C) vom Stangenhalter (D) lösen. Europa-Modell: