## Türen #### Auswechseln der Türfensterrahmenverkleidung (Hintertür) | 20-22 | Auswechseln der äußeren Scheibendichtungsleiste (Hintertür)

1. ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Türdichtungsleiste (A) an der vorderen, oberen Ecke umbiegen und die Schraube herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
1. Die Türfensterrahmenverkleidung (B) hochziehen, um die Haken (C) freizulegen, dann die Verkleidung abnehmen. Die äußere Türscheibendichtungsleiste (D) nicht beschädigen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Tür dabei nicht verkratzen. Von vorne beginnend, die äußere Türscheibendichtungsleiste (A) anheben, um die Clips (B, C, D) zu lösen, dann die Dichtungsleiste abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip, 1 | C : Clip, 3 | D : Clip, 1
Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.