## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Hintertür) (Fortsetzung) | 20-155 | Auswechseln der Hintertür-Schloßfalle

Falls vorhanden, den Haken (A) lösen, dann den Außentürgriffschutz (B) vom Außentürgriff (C) abnehmen. Den Außentürgriff (A) herausziehen und abnehmen. Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; sicherstellen, daß die Tür korrekt öffnet und schließt. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-152) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-142) Stangenschutz, bei einigen Modellen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-154) Die Verriegelungsstange (A) von der Verriegelungskurbel (B) abtrennen.