## Motorblock #### Auswechseln der Kolbenringe (Fortsetzung) | 7-10 |

Den oberen Ring (A) und den zweiten Ring (B) wie dargestellt montieren. Die Herstellermarkierungen (C) müssen nach oben weisen. |  | Die Ringe in ihren Nuten drehen, um sicherzustellen, daß sie nicht festklemmen. Die Ringstöße wie gezeigt positionieren. Nach dem Einsetzen von neuen Ringen das Spiel zwischen Ring und Nut messen: Spiel des oberen Rings Motor D17A5: Sollwert (Neu): 0,035 – 0,055 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm Motor D17A2, D17A8, D17A9: Sollwert (Neu): 0,035 – 0,060 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm Spiel des zweiten Rings Sollwert (Neu): 0,030 – 0,055 mm Verschleißgrenze: 0,13 mm