## Verglasung #### Dreieckscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-27 |

Die Dreieckscheibe mit Saugnäpfen (A) über die Öffnung halten, mit den Clips (B) ausrichten und vorsichtig auf den Kleber setzen. Sanft auf die Scheibe drücken, bis ihre Kanten vollständig auf dem Kleber aufsitzen. Die Türen erst öffnen oder schließen, wenn der Kleber trocken ist. Überschüssigen Kleber mit einem Kittmesser abkratzen oder mit einem Lappen abwischen. Um Kleber von Lackflächen oder der Dreieckscheibe zu entfernen, die Flächen mit einem weichen, mit Alkohol befeuchteten Werkstattlappen abwischen. Den Kleber mindestens eine Stunde trocknen lassen. Anschließend Wasser über die Dreieckscheibe laufen lassen und auf Dichtheit prüfen. Undichte Stellen markieren, die Scheibe trocknen lassen und mit Dichtmittel abdichten. Nach dem Einbau der Dreieckscheibe das Fahrzeug mindestens vier Stunden stehen lassen. Falls das Fahrzeug vorher gefahren werden muss, muss es langsam bewegt werden. Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Den Kunden darauf hinweisen, in den kommenden zwei bis drei Tagen folgendes zu unterlassen: Türen zuschlagen, wenn alle Fenster geschlossen sind. Karosserie extrem verwinden (z.B. beim Ein- und Abbiegen in und aus Fahrbahnen mit einer Neigung oder beim Befahren unebener Fahrbahnen). |  | a a a