## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Ansaugkrümmer aus- und einbauen | 9-3 |

Ausbauen Ansaugkrümmerabdeckung abbauen. Schlauch des Aktivkohlebehälters (EVAP) (A), Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers (B) und Unterdruckschläuche (C) abbauen. |  | Stecker (A) des Ansauglufttemperatur-Sensors (IAT) und den Entlüftungsschlauch (B) abziehen, dann das Luftfiltergehäuse (C) ausbauen. Die Drosselklappe von Hand vollständig öffnen, dann den Gaszug (A) vom Drosselklappengestänge nehmen. Die Sicherungsmutter (B) lösen und den Gaszug aus der Halterung nehmen. a a a