## Getriebegehäuse #### Einbau von Wellenbaugruppen und Gehäuse (Fortsetzung) | 14-219 |

ZUR BEACHTUNG: Bei Bedarf siehe auch die Explosionsansicht für die folgenden Schritte. Gegebenenfalls die Zusatzwelle in das Getriebegehäuse einbauen (Getriebe mit 7 Positionen) (siehe Seite 14-203). Das Rückwärtsgang-Zwischenrad in das Getriebegehäuse einbauen (siehe Seite 14-178). Hauptwellen-Unterbaugruppe (siehe Seite 14-192) und Nebenwellen-Unterbaugruppe (siehe Seite 14-195) zusammenbauen. Die Differentialbaugruppe in das Drehmomentwandlergehäuse einbauen. Die Hauptwellen-Unterbaugruppe (A) und die Nebenwellen-Unterbaugruppe (B) zusammen zusammen in das Drehmomentwandlergehäuse einbauen. |  | Die Schaltgabelwelle (A) drehen, so daß die große angefaste Bohrung zur Schaltgabelschraubenbohrung hinzeigt. Dann die Schaltgabel (B) und den Rückwärtsgangwähler zusammen an der Schaltgabelwelle und der Nebenwelle montieren. Die Schaltgabel mit der Sicherungsschraube (C) und einer neuen Sicherungsscheibe (D) an der Schaltgabelwelle sichern, dann die Sicherungsscheibe umbiegen und gegen den Schraubenkopf drücken. Das Rückwärtsgangrad der Nebenwelle, das Nadellager und die Zahnradhülse Rückwärtsgang der Nebenwelle an der Nebenwelle montieren.