## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-19 |

Zur Befestigung des Bürstenhalters (B) die Endabdeckung (A) des Anlassers montieren. |  | Zusammenbau des Anlassers (Außer Motor D15Y2, D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W7 (Modell KG), D16W8, D16W9, D17Z1, D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2, D17A5) Den Anker in das Gehäuse einsetzen und den Bürstenhalter montieren, dann die Bürste des Drehzahlmessers in den Halter einsetzen. ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen. Die Feder zusammendrücken und in den Bürstenhalter einsetzen. Den Isolator (A) des Bürstenhalters und die Endabdeckung (B) einsetzen.