## Motorblock #### Pleuelstangen- und Kurbelwellenaxialspiel überprüfen | 7-6 |

Ölpumpe ausbauen (siehe Seite 8-11). Schwallblech abbauen (siehe Schritt 6 auf Seite 7-13). Das Pleuelstangen-Axialspiel zwischen Pleuelstange und Kurbelwelle mit einer Fühllehre messen. Pleuelstangen-Axialspiel: Sollwert (Neu): 0,15 - 0,30 mm Verschleißgrenze: 0,40 mm Wenn das Pleuelstangen-Axialspiel die Verschleißgrenze überschreitet, eine neue Pleuelstange einbauen und erneut prüfen. Liegt das Axialspiel noch immer außerhalb der zulässigen Werte, Kurbelwelle auswechseln (siehe Seite 7-13). |  | Die Kurbelwelle fest von der Messuhr wegdrücken und die Messuhr gegen das Kurbelwellenende nullen. Anschließend die Kurbelwelle fest in Richtung auf die Messuhr ziehen. Der angezeigte Wert darf die Verschleißgrenze nicht überschreiten. Kurbelwellen-Axialspiel: Sollwert (Neu): 0,10 - 0,35 mm Verschleißgrenze: 0,45 mm Wenn das Kurbelwellen-Axialspiel die Verschleißgrenze überschreitet, neue Druckscheiben einbauen und erneut prüfen. Bei weiterbestehendem Überschreiten der Verschleißgrenze die Kurbelwelle auswechseln. a a a