## Automatikgetriebe #### Fehlersuche – Sicherheits-Steuermechanismus-Schaltkreis | 14-72 |

Prüfen, ob ein DTC für den Schaltpositionsschalter angezeigt wird. Wird ein DTC angezeigt? JA – Den Fehlersuch-Index für die angezeigten Code(s) durchführen. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Den Wählhebel in Position schalten und dabei das Wählhebelsperren-Entriegelungselement drücken. Die Zündung einschalten (II). Das Bremspedal betätigen und hierbei das Gaspedal loslassen, den Wählhebel aus Position schalten und prüfen, ob der Wählhebelsperrenmagnet funktioniert. Wird der Wählhebel aus Position geschaltet? JA - Mit Schritt 6 fortfahren. NEIN – Den Fehlersuch-Index für Fehlersuche im Verriegelungssystem-Wählhebel-Sperrsystem-Schaltkreis (siehe Seite 14-66) durchführen. |  | Die Zündung ausschalten. Das Verriegelungsrelais ausbauen und auf Stromdurchgang zwischen folgenden Klemmen prüfen: Klemme Nr. 1 und 3 Klemme Nr. 2 und Nr. 5 Nr. 4 und Nr. 5 mit Anschluß der Batteriespannung an Klemme Nr. 1 und Nr. 3; ebenfalls prüfen, daß kein Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 und Nr. 5 besteht. VERRIEGELUNGSRELAIS Klemmenseite der Stecker Funktioniert das Verriegelungsrelais korrekt? JA - Mit Schritt 8 fortfahren. NEIN – Das Verriegelungsrelais auswechseln.

a a a