## Antriebsstrang/Achse #### Zwischenwelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-23 | Zwischenwelle einbauen

Äußere Dichtung (A) mit Hilfe des Spezialwerkzeugs und einer Presse in den Lagerbock (B) pressen. Den Anschlagring aufsetzen. |  | Mit Lösungsmittel oder Vergaserreiniger alle Kontaktbereiche von Zwischenwelle (A) und Getriebe (Differential) sorgfältig reinigen und mit Druckluft trocknen. Zwischenwelle in das Differential einbauen. Um Beschädigung der Differential-Öldichtung (B) zu vermeiden, die Zwischenwelle waagerecht halten. Flanschschraube (A) und zwei Pass-Schrauben (B) einschrauben. a a a