## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Steuergerät-Eingangstest - Mit Sicherheitsverriegelung (Fortsetzung) | 22-232 |

5. Die Stecker wieder anschließen und die Eingangstests an den Steckern durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Eingangstests keine Störungen vermuten lassen, mit Schritt 6 fortfahren.

Buchse | Kabel | Testbedingungen | Test: Sollergebnis | Mögliche Ursache, wenn das Sollergebnis nicht erzielt wird
J2 | WHT/RED | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 9 (10 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
J7 | WHT | Unter allen Bedingungen | Auf Spannung zur Masse überprüfen: Batteriespannung muß anliegen. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 16 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Offener Stromkreis im Kabel
K2 | BLU/ORN | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme K2 und der Klemme Nr. 2 des 5P-Steckers des Fernbedienungsempfängers prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Offener Stromkreis im Kabel
M6 | YEL/BLK | Klemme J7 an Klemme M7 [M9] und Klemme M9 [M6] an Klemme J4 anschließen. | Die Funktion des Stellantriebs überprüfen: Der Verriegelungsstellantrieb an der Fahrertür muß verriegeln [entriegeln]. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 16 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Stellantrieb defekt Steuergerät der Sicherheitsverriegelung defekt Offener Stromkreis im Kabel
M9 | YEL
M7 | YEL/BLK | Klemme J7 an Klemme M7 [M8] und Klemme M8 [M7] an Klemme J4 anschließen. | Die Funktion des Stellantriebs überprüfen: Der Verriegelungsstellantrieb an der Beifahrertür muß verriegeln [entriegeln]. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 16 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Stellantrieb defekt Steuergerät der Sicherheitsverriegelung defekt Offener Stromkreis im Kabel
M8 | YEL
P17 | YEL/BLK | Klemme J7 an Klemme P17 [P16] und Klemme P16 [P17] an Klemme J4 anschließen. | Die Funktion des Stellantriebs überprüfen: Die Verriegelungsstellantriebe an der linken oder der rechten Hintertür oder an der Heckklappe müssen verriegeln [entriegeln]. | Durchgebrannte Sicherung Nr. 16 (20 A) im Sicherungs- /Relaiskasten im Motorraum Stellantrieb defekt Steuergerät der Sicherheitsverriegelung hinten links oder rechts defekt. Offener Stromkreis im Kabel
P16 | YEL
J4 | BLK | Unter allen Bedingungen | Auf Stromdurchgang zur Masse prüfen: Stromdurchgang muß bestehen. | Schlechte Masse (G301) Offener Stromkreis im Kabel