## Differential des Honda Multi Matic- Getriebes/CVT #### Überprüfung des Axialspiels des Ausgleichsgehäuselagers (Fortsetzung) | 14-391 |

8. Das Spiel zwischen dem 80mm-Anschlagring und dem Außenlaufring des Ausgleichsgehäuselagers mit einer Fühlerlehre messen. SOLLWERT: 0 – 0,15 mm Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, den 80mm-Anschlagring entfernen und seine Stärke messen. Einen neuen Anschlagring auswählen und einbauen, dann das Spiel erneut prüfen und sicherstellen, daß es dem Sollwert entpricht. ANSCHLAGRING, 80 mm
   Nr. | Teile-Nr. | Stärke
   1 | 90414-689-000 | 2,50 mm
   2 | 90415-689-000 | 2,60 mm
   3 | 90416-689-000 | 2,70 mm
   4 | 90417-689-000 | 2,80 mm
   5 | 90418-689-000 | 2,90 mm
   6 | 90419-PH8-000 | 3,00 mm