## Schiebedach #### Auswechseln des Sonnenschutzes (Fortsetzung) | 20-198 | Auswechseln des Motors

2. Die beiden hinteren Sockelgleitstücke (A) des Sonnenschutzes von der Führungsschiene im Rahmen abnehmen, dann den Sonnenschutz ausbauen. Die beiden vorderen Sockelgleitstücke (A) des Sonnenschutzes ausbauen. Den Sonnenschutz in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus einbauen und die Glasscheibenhöhe entsprechend einstellen (siehe Seite 20-194). Auf Wasserundichtigkeiten überprüfen. Dazu einen Wasserschlauch ohne Düse verwenden. Kein Wasserhochdruckgerät benutzen. |  | Den Dachhimmel entfernen (siehe Seite 20-210). Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Den Stecker (A) abziehen und die Schrauben herausdrehen, dann den Motor (B) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Der Einbau des Motors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen ist. Die Funktion des Motors prüfen.