## Hinteres Seitenaußenblech #### Ausbau | 3-59 |

- Das hintere Türschwellerblech (Außenblech) herausschneiden und abstemmen.
- Die untere und die obere C-Säulenrinne auf Lage und Beschädigung prüfen und gegebenenfalls die untere C-Säulenrinne auswechseln.

| KOTFLÜGELVERBREITUNG DREIECKSFENSTER-SÄULEN- INNENBLECH C-SÄULEN-INNENBLECH OBERE C-SÄULENRINNE UNTERE C-SÄULENRINNE HINTERES INNENBLECH UNTERE C-SÄULENRINNE HECKABSCHLUSSBLECH OBERE C-SÄULENRINNE KNOTENBLECH DES HECKABSCHLUSSBLECHS ANSICHT (Z) VERSTEIFUNG DER UNTEREN C-SÄULENRINNE AUSSENBLECH