## EPS-Komponenten #### Ausbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-97 |

Den Splint (A) aus der 10 mm-Mutter (B) entfernen und die Mutter abschrauben. Das Spurstangenkugelgelenk und den Dämpferlenkarm mit dem Spezialwerkzeug trennen. Die Spurstange (C) auf der Beifahrerseite festhalten und die Zahnstange in Richtung Beifahrerseite ziehen (RHD: nach links, LHD: nach rechts), dann den Spurstangenkopf auf der Fahrerseite ausbauen. Bei RHD-Fahrzeugen mit CVT: Den Schaltzug vom Getriebe abziehen (siehe Schritt 11 auf Seite 14-325). Bei RHD-Fahrzeugen mit M/T: Kupplungs-Ausgleichsbehälter und Ausgleichsbehälter-Halterung entfernen. Den Kupplungsschlauch nicht vom Behälter abziehen (siehe Seite 12-6). Bei LHD-Fahrzeugen mit M/T: Den Schaltzug vom Getriebe abziehen (siehe Schritt 8 auf Seite 13-5). Halterung (A) des Motorkabelbaums entfernen. |  | Unter dem Lenkgetriebe die Klemme (A) des Getriebemassekabels abziehen. Die Lenkgetriebe-Befestigungsschrauben und die Unterlegscheiben an der Getriebe-Befestigungshalterung entfernen.