## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-86 |

DTC 13-1, 13-2: Interne Störung im Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite (bei Modell mit OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Den Seitenaufprallsensor auf der Fahrerseite auswechseln (siehe Seite 23-177). NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). |  | DTC 14-1, 14-2: Interne Störung im Seitenaufprallsensor auf der Beifahrerseite (bei Modell mit OPDS-Einheit) Erase the DTC memory (see page 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Den Seitenaufprallsensor auf der Beifahrerseite auswechseln (siehe Seite 23-177). NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38).