## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-70 |

Den Stecker D1o (A), den Stecker P1o (B) und den Stecker TR1o (C) abziehen. |  | Den Stecker U1o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 8 und Nr. 17 des Steckers U1o prüfen. Er muß 2,0 - 3,0 Ohm betragen. STECKER U1o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt oder schlechter Kontakt am Stecker U1o und an der SRS-Einheit. Den Anschluß zwischen Stecker U1o und SRS-Einheit überprüfen. Wenn der Anschluß in Ordnung ist, die SRS-Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Armaturentafelkabelbaum B; den Armaturentafelkabelbaum B auswechseln.