## Leuchten, außen #### Schlussleuchte auswechseln | 22-4 | Hochgesetzte Bremsleuchte auswechseln

Hinteren Stoßfänger ausbauen (siehe Seite 20-244). Die Heckklappe öffnen und den Stecker (A) von der Schlussleuchte (B) abziehen. Bremse/Schlusslicht: 21/5 W Blinkleuchte: 21 W Rückfahrscheinwerfer (oder Nebelschlussleuchte): 21 W Die Befestigungsmuttern und -schrauben entfernen; dann die Schlussleuchte ausbauen. Die Glühlampe um 45° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie aus der Fassung zu nehmen. Vor dem Einbau der Schlussleuchten die Dichtung prüfen. Wenn sie verzogen ist oder zusammengedrückt bleibt, ist sie auszuwechseln. Nach dem Einbau mit Wasser abspülen um zu überprüfen, dass sie nicht undicht ist. |  | Zugangsdeckel (A) abnehmen. Schrauben ausschrauben und die hochgesetzte Bremsleuchte (B) ausbauen. Den Stecker (C) von der Leuchte abziehen. a a a