## Elektrische Fensterheber #### Hauptschalter-Eingangstest | 22-6 |

HINWEIS: Die elektr. Fensterheber-Steuereinheit ist in den Fensterheber-Hauptschalter eingebaut und regelt lediglich die Funktion der Scheibe auf der Fahrerseite.

1. Hauptschalter (A) ausbauen (siehe Seite 22-9).
2. Den 14P-Stecker (B) vom Hauptschalter abziehen.

3. Die Stecker- und Buchsenkontakte auf einwandfreie Verbindung prüfen.

- Verbogene, lockere oder korridierte Kontakte wie erforderlich reparieren und das System erneut prüfen.
- Wenn die Kontakte in Ordnung sind, folgende Eingangstests am Stecker vornehmen.

- Wenn eine Überprüfung auf eine Störung hinweist, die Ursache finden und beheben, dann das System erneut überprüfen.
- Wenn sämtliche Eingangstests positiv ausfallen, zu Schritt 4 weitergehen.

a a a