## Zylinderkopf #### Steuerkette einbauen (Fortsetzung) | 6-20 |

VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil einbauen (siehe Schritt 1 auf Seite 11-107). Den Stecker (A) des CKP-Sensors anschließen sowie den Stecker (B) des VTC-Ölsteuerungs-Magnetventils. Anschluss des Ölkühlerschlauchs (A) mit einem neuen O-Ring (B) montieren. |  | Kurbelwellen-Riemenscheibe (A) und Riemenscheibenschraube (B) reinigen und Schraube und Scheibe (C) schmieren. O: Reinigen : Schmieren Kurbelwellen-Riemenscheibe einbauen und die Riemenscheibe mit dem Griff (A) und dem Halteraufsatz (B) festhalten. Die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel und einem 19 mm-Steckschlüssel mit 245 Nm festziehen. Keinen Schlagschrauber verwenden. Die Zylinderkopfhaube aufsetzen (siehe Seite 6-44). Den Keilriemen einbauen. a a a