## Innenverkleidung #### Dachverkleidung aus- und einbauen | 20-33 |

HINWEIS: Beim Aushebeln mit einem flachen Schraubendreher diesen mit Schutzfolie umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Dachverkleidung nicht knicken oder verkratzen. Armaturenbrett und andere Innenteile nicht beschädigen. Die folgenden Bauteile ausbauen: A-Säulen-Verkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-29) B-Säulen-Verkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-29) Hecksäulen-Verkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-30) Schiebedachschalter, bei einigen Modellen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 22-157) Leseleuchten, bei einigen Modellen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 22-138) Deckenleuchte, bei einigen Modellen, siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD (siehe Seite 22-138) Auf beiden Seiten die Kappen (A) abnehmen und die Schrauben ausschrauben, dann Sonnenblende (B) und Halter (C) ausbauen. Lage der Befestigungen : Schraube, 4 |  | Auf beiden Seiten über den Rücksitzen die Kappen (A) abnehmen und die ET-Schneidschrauben mit Scheiben (B) entfernen, dann die Haltegriffe (C) ausbauen. Lage der Befestigungen : Schraube, 4 a a a