## ABS-Bauteile #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 19-91 |

Vorgehensweise mit DLC-Klemmenkasten: Bei ausgeschalteter Zündung den DLC-Klemmenkasten (A) an den 16P-Stecker des Datenübertragungssteckers (DLC) (B) unter der Armaturentafel auf der Fahrerseite anschließen. Die Stecker des Überbrückungskabels (C) in die Buchsen Nr. 1 und Nr. 12 des DLC-Klemmenkastens stecken, dann den Schalter drücken. Das Bremspedal niedertreten. Die Zündung einschalten (II) und weiter das Bremspedal niedertreten. Nach Erlöschen der ABS-Anzeigeleuchte das Bremspedal loslassen. Nach dem Aufleuchten der Anzeigeleuchte erneut das Bremspedal niedertreten. Nach Erlöschen der ABS-Anzeigeleuchte das Bremspedal loslassen. Der DTC kann nur gelöscht werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt max. 10 km/h. Der SCS-Schaltkreis wird vor dem Einschalten der Zündung (II) zur Karosseriemasse kurzgeschlossen. Das Bremspedal wird vor dem Einschalten der Zündung (II) niedergetreten. |  | Nach ein paar Sekunden blinkt die ABS-Anzeigeleuchte zweimal und der DTC wird gelöscht. Wenn die Anzeige nicht zweimal blinkt, die Schritte 1 bis 7 wiederholen. Wenn die ABS-Anzeigeleuchte weiter leuchtet, nachdem sie zweimal geblinkt hat, den DTC prüfen, da eine Störung während der Startdiagnose aufgetreten ist, bevor in den DTC-Löschmodus geschaltet wurde. Die Zündung ausschalten. Den DLC-Klemmenkasten vom DLC abziehen.