## Scheibenwischer/Waschanlage #### Auswechseln des Scheibenwischermotors (Fortsetzung) | 22-180 |

Windschutzscheibenwischermotor (5-Türer): Die Motorhaube öffnen. Die Mutternabdeckungen, die Muttern (A) und die Scheibenwischerarme (B) entfernen. Die Motorhaubendichtung (C) und Windlaufabdeckungen (D) abnehmen. Den 5P-Stecker (A) vom Scheibenwischermotor abziehen. Die drei Schrauben (B) herausdrehen und die Wischergestänge-Baugruppe (C) entfernen. |  | Zur Kennzeichnung der ursprünglichen Einstellung einen Strich (A) über Verbindungselement und Scheibenwischergestänge ziehen. Das Wischergestänge (B) vom Wischermotor (C) trennen.