## Verglasung #### Dreieckscheibe austauschen (Fortsetzung) | 20-25 |

Erst die vordere Dichtung (A), dann wie gezeigt die Gummileiste (B) auf die Innenseite der Dreieckscheibe (C) kleben. Vor Anbau der vorderen Dichtung und der Gummileiste Grundierung (3M N-200 oder gleichwertig) auf die Innenseite der Scheibe auftragen, dann die Dichtung ankleben: Sicherstellen, dass die vordere Dichtung mit der Unter- und Vorderkante der Scheibe ausgerichtet ist. Das Glas nicht dort berühren, wo Kleber aufgebracht werden soll. Schraffierter Bereich: Hier Grundierung auftragen. |  | Mit einem Schwamm wie gezeigt ein wenig Glasgrundierung auf die Kante der Scheibe zwischen Gummileiste (A) und vorderer Dichtung (B) auftragen. Anschließend die Grundierung mit Gaze oder Mull leicht abwischen. Unter Bezugnahme auf die aufgedruckten Punkte (C) auf der Dreieckscheibe (D), Glasgrundierung auf die oberen und unteren Eckenbereiche der Dreieckscheibe auftragen. Keine Karosseriegrundierung auf das Glas auftragen, und die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht vertauschen. Grundierte Flächen niemals mit der Hand berühren. Falls dies geschieht, haftet das Glas nicht richtig, was zu Undichtigkeit der eingebauten Scheibe führen kann. Die grundierte Fläche von Wasser, Staub und schleifenden Stoffen frei halten. Schraffierter Bereich: Hier Grundierung auftragen. a a a