## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-41 |

Die Anschlagscheibe (A), die 12mm-Flanschschrauben (B), die O-Ringe (C) und die Halterung (D) aus dem Lenkgetriebe ausbauen. Den Manschettenschutz (A) durch Herausdrehen der 8mm-Flanschschraube (C) am Zahnstangenende abnehmen. Manschettenband (D) und Clip (E) entfernen. Die Manschette B vom Ende des Lenkgetriebes wegziehen. Den Stopfen des Zahnstangenendes (F) herausziehen. |  | Die Kontermutter (A) lösen, dann die Zahnstangenführungsschraube (B), die Feder (C) und die Zahnstangenführung (D) aus dem Lenkgetriebe herausnehmen. Den Sicherungsring (A) und den Stützring (B) aus dem Zylinder des Lenkgetriebes herausnehmen.