## Außenleuchten #### Test/Auswechseln des Kombi-Lichtschalters (Fortsetzung) | 22-113 |

5. Die Steckerklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen in jeder Schalterposition entsprechend den Tabellen prüfen.

- Besteht kein Stromdurchgang, den Schalter auswechseln.

Lichtschalter:

Blinkerschalter:

Nebelscheinwerfer-/Nebelschlußleuchtenschalter (Modell KH):

Nebelschlußleuchtenschalter (Modell KG, KE und KB):