## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-335 |

Den Spritzschutz wieder anbringen. Die Schraube der vorderen Aufhängung einsetzen. Das Hebezeug entfernen und die Hebehalterung vom Motor abmontieren. |  | Den Stecker der primären beheizten Lambda-Sonde (A) anschließen und den Kabelbaum (B) in seine Klammern (C) einsetzen. Die ATF-Kühlerschläuche (A) an die ATF-Kühlerleitungen (B) anschließen (siehe Seite 14-338).