## Innenverkleidung #### Aus- und Einbau der Verkleidung – Dreiecksfenstersäulenbereich | 20-207 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen.

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Beim Einbau der oberen Kofferraumseitenverkleidung den hinteren Sicherheitsgurt durch das Loch in der Verkleidung schieben.
- Vor dem Einsetzen der Langschraube sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht verdreht oder geknickt ist.

  Lage der Befestigungen
  A : Clip, 7 | B Clip, 3 (Weiß) | C : Clip, 1 | D Clip, 2
  | DREIECKSFENSTERSÄULEN- VERKLEIDUNG KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG HUTABLAGE OBERE KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG OBERE KOFFERRAUMSEITEN- VERKLEIDUNG GURTÖFFNUNGSKAPPE RÜCKSITZGURT UNTERE LANGSCHRAUBE DES RÜCKSITZGURTS, 7/16-20 UNF, 32 Nm (3,3 kg-m) HINTERTÜRSCHWELLER- VERKLEIDUNG SITZSEITENVERKLEIDUNG HINTERTÜRÖFFNUNGS- VERKLEIDUNG