## Schweißverfahren #### CO2-Lichtbogenschweißgerät (MIG-Lichtbogenschweißen) | 2-19 |

Bei diesem Schweißverfahren wird anstelle eines kostspieligen Inertgases als Schutzgas das günstige Kohlendioxid verwendet. Es werden Abschmelz-Metallelektroden verwendet. Dieses Schweißverfahren wird in weiten Anwendungsbereichen, wie z.B. dem Stumpfschweißen von dünnen Blechen, dem Kehlnahtschweißen, dem Lochnahtschweißen und dem MIG-Punktschweißen eingesetzt. Die Schweißfestigkeit ist dabei äußerst hoch.

Schweißgeräte:

| Einphasig 110 V Dreiphasig 200 - 240 V Gasschlauch Eingangskabel Gasregler Kohlendioxid oder Argon + Kohlendioxid Schweiß-Stromversorgung (mit integriertem Schweißdrahtzuführmechanismus) Schweißbrenner Werkstück Arbeitskabel Massekabel

ACHTUNG Vor dem Lichtbogenschweißen das negative Batteriekabel abklemmen.

Schweißverfahren:

Stumpfschweißen | Kehlnahtschweißen | Punktschweißen | Lochnahtschweißen

Bedingungen beim Lochnahtschweißen:

Blechdicke und Schweißlöcher

Einheit: mm

Blechdicke | ~1,0 | 1,0 ~ 1,5 | 1,5 ~
Durchmesser der Schweißlöcher | 5 | 6,5 | 8