## Heizung #### Umluftsteuermotorschaltkreis - Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-38 |

11. Die Zündung ausschalten. Auf Stromdurchgang zwischen den folgenden Klemmen des 10P-Steckers des Druckschalters und des 5P-Steckers des Umluftsteuermotors prüfen.
    10P: | 5P:
    Nr. 5 | Nr. 1
    Nr. 6 | Nr. 2
10P-STECKER DES DRUCKSCHALTERS Kabelseite der Klemmenbuchsen 5P-STECKER DES UMLUFTSTEUERMOTORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 12 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis in dem/den Kabel(n) zwischen 10P-Stecker des Druckschalters und Karosseriemasse reparieren. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des 10P-Steckers des Druckschalters und Karosseriemasse prüfen. 10P-STECKER DES DRUCKSCHALTERS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Den Druckschalter auswechseln. NEIN - Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Druckschalter und Karosseriemasse prüfen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, auf schlechte Masse an G501 prüfen. |  | Den Umluftsteuermotor ausbauen (siehe Seite 21-49). Das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappen auf ungehinderte Bewegung prüfen. Können sich das Gestänge der Umluftsteuerung und die Klappe ungehindert bewegen? JA - Den Umluftsteuermotor auswechseln. NEIN - Das Gestänge der Umluftsteuerung oder die Klappen reparieren.