## Zylinderkopf #### Kipphebelbaugruppe einbauen | 6-41 |

Passfläche des Kipphebelwellenhalters Nr. 5 reinigen und trocknen. Auf die Zylinderkopf-Passfläche des Kipphebelwellenhalters Nr. 5 gleichmäßig Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70 - K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als fünf Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. Kipphebelbaugruppe zusammenbauen (siehe Seite 6-29). Die Schrauben (A) in die Kipphebelwellenhalter einschrauben, dann die Kipphebelbaugruppe (B) auf dem Zylinderkopf einbauen. |  | Die Schrauben aus den Kipphebelwellenhaltern herausschrauben. Sicherstellen, dass die Kerbmarkierungen am VTC-Stellantrieb und dem Auslassnockenwellen-Kettenrad nach oben weisen, dann die Nockenwellen (A) in die Lager einsetzen. Nockenwellenhalter (B) und Steuerkettenführung B (C) in Einbaulage bringen. Die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Anzugsdrehmoment: Schrauben, 8 mm: 22 Nm Schrauben, 6 mm: 12 Nm Schrauben, 6 mm: (21), (22), (23) Die Steuerkette einbauen (siehe Seite 6-16) und das Ventilspiel einstellen (siehe Seite 6-10). a a a