## Zylinderkopf #### Aufziehen des Zahnriemens (Fortsetzung) | 6-23 |

Den Kurbelwellenpositionssensor einbauen. Alle Schrauben lose einsetzen und die Befestigungsschrauben in der numerierten Reihenfolge anziehen. |  | Die untere Abdeckung wieder anbringen. Die Riemenscheibenschraube und die Dichtscheibe reinigen. Alle Ölrückstände von der Innenfläche (A) der Kurbelwellenriemenscheibe entfernen und Schmiermittel auf die Riemenscheibenschraube (B) und die Dichtscheibe (C) auftragen. O: Reinigen X: Ölrückstände entfernen : Schmieren