## Automatikgetriebe #### Auswechseln der A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventile A und B | 14-119 | Auswechseln des Hauptwellen-Drehzahlsensors

Die Befestigungsschrauben und die A/T-Kupplungdruck-Steuermagnetventile A und B entfernen. Die Montagefläche und den Ölkanal der A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventile A und B sowie das Getriebegehäuse reinigen. Den neuen Filter/die neue Dichtung (C) in die Gehäusenut der Magnetventilbaugruppe einsetzen. Die neuen A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventile A und B einbauen. Dabei darauf achten, daß der Filter/die Dichtung nicht geklemmt wird. Die Stecker der A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventile auf Rost, Verschmutzung oder Öl überprüfen und dann fest wieder anschließen. |  | Den Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors abziehen. Den Hauptwellen-Drehzahlsensor (A) und die Sensordichtscheibe (B) entfernen. ZUR BEACHTUNG: Die Dichtscheibe des Hauptwellen-Drehzahlsensors ist beim SLXA-Getriebe vorgesehen; sie fehlt beim BMXA-Getriebe. Den neuen Hauptwellen-Drehzahlsensor mit dem neuen O-Ring (C) und der Dichtscheibe des Hauptwellen-Drehzahlsensors (SLXA-Getriebe) einbauen. Den Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors auf Rost, Verschmutzung oder Öl überprüfen und dann fest wieder anschließen.