## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Nabenlagers - Scheibenbremse (Fortsetzung) | 18-28 | ## Auswechseln des Achsschenkels

Die Nabenlagereinheit (A) von der Achse abnehmen. Der Einbau der Nabenlagereinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Alle Befestigungsteile mit den vorgeschriebenen Anzugsmomenten anziehen. Vor dem Montieren der Bremsscheibe die Paßfläche der Nabe und die Innenseite der Bremsscheibe reinigen. Eine neue Achsmutter beim Zusammenbau verwenden. Nach dem Anziehen der Achsmutter die Achsmutterschulter mit einem Treibdorn gegen die Achse verstemmen. Eine neue Nabenabdeckung beim Zusammenbau verwenden. Vor dem Montieren des Rades die Paßfläche der Bremsscheibe und die Innenseite des Rads reinigen. |  | Typ der Trommelbremse Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß sie gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Die Bremstrommel und das Nabenlager ausbauen (siehe Schritt 1 auf Seite 18-25). Die Bremsleitung (A) vom Radzylinder abziehen. Die Flanschschrauben (B) und die Trommelbremsbaugruppe (C) vom Achsschenkel abnehmen. Die Flanschschraube (A) und den Radsensor (B) vom Achsschenkel abnehmen. Den Radsensorstecker nicht abziehen. Die Flanschschrauben (C) herausdrehen und die Bremsschlauchhalterung (D) abnehmen.