## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Auswechseln des Schaltzugs (Fortsetzung) | 14-344 |

Den Splint (A), die Dichtscheibe (B) und die Kunststoffdichtscheibe (C) vom Steuerhebel (D) abnehmen. Die Kontermutter lösen, dann den Schaltzug (E) entfernen. Den neuen Schaltzug durch die Öffnung der Gummitülle einsetzen, dann die Schaltzugführungshalterungen und die Gummitülle montieren. Sicherstellen, daß das Getriebe sich am Steuerhebel sich in der Position befindet. Die Buchse am Schaltzug auf die Nut in der Schaltzughalterung ausrichten, dann die Buchse in die Halterung einsetzen und den Schaltzug am Steuerhebel anbringen. Dabei den Schaltzug nicht zu stark knicken. Die Kontermutter anziehen. Die Kunststoff-Dichtscheibe, dann die Stahl-Dichtscheibe und schließlich den Splint (H) in der gezeigten Richtung anbringen. Den Wärmeschutzschild und de Abgasleitung A montieren, dann den Stecker der sekundären beheizten Lambdasonde anschließen. |  | Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Anzeigeleuchte für die Position aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug schieben, bis er anschlägt, dann loslassen. Den Schaltzug um zwei Stufen zurückziehen, so daß die Schaltposition . gegeben ist. Die Zündung ausschalten. Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel hindurch in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.